BLACKMAGIC DESIGN사, DECKLINK IP 100G 발표

  최대 8채널의 UHD 비디오를 동시에 캡처/재생할 수 있을 뿐 아니라 2개의 100G 이더넷 포트를 통해 풀 리던던시를 제공하는 새로운 PCIe 캡처/재생 카드!

NAB 2025, 미국, 라스베이거스 – 2025년 4월 4일(금) – Blackmagic Design은 오늘 최대 8채널의 HD/UHD 비디오를 동시에 2110 IP 시스템으로 캡처/재생할 수 있는 새로운 PCIe 4세대 카드인 DeckLink IP 100G를 발표했다. 리던던시 또는 2개의 개별 100G 이더넷 스위치 연결을 위해 2개의 100G 이더넷 QSFP 포트도 탑재했을 뿐 아니라 냉각 시스템도 탑재했다. DeckLink IP 100G는 또한 DeckLink and GPU 간의 직접적인 메모리 전송을 위한 GPUDirect RDMA를 지원해 GPU에서 비디오 처리 시 PCIe 대역폭이 줄어들어 지연 현상이 대폭 감소된다. DeckLink IP 100G는 오는 7월 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 미화 $1,795에 구입할 수 있다.

DeckLink IP 100G 제품은 NAB 2025의 Blackmagic Design 부스 #SL216에서 확인할 수 있다.

DeckLink IP 카드는 2110 IP 방송 시스템으로 직접 캡처 및 재생할 수 있는 가장 간편한 방법을 제공한다. DeckLink의 동일한 기능을 제공해 기존의 소프트웨어와 호환된다. DeckLink IP 카드는 여러 비디오 채널을 지원하며 각 채널은 동시에 캡처 및 재생할 수 있다. 이를 통해 방송 그래픽과 가상 세트, GPU 기반의 AI 이미지 프로세싱을 생성하는 서버랙을 구축할 수 있으며, 이는 모두 2110 IP 방송 인프라로 직접 통합된다. 2110 IP 기반의 방송 편집 워크스테이션에서 DaVinci Resolve를 사용할 수도 있다. DeckLink IP는 고속 PCIe 연결 단자를 탑재해 최신 Mac Pro, Windows, Linux 컴퓨터에서도 작업 가능하다.

DeckLink IP 카드는 IP 비디오용 SMPTE ST2110 표준을 준수합니다. 이 표준은 방송을 위한 관리형 IP 네트워크를 통해 비디오, 오디오, 보조 데이터의 전송/동기화/정보를 명시한다. 또한 널리 사용되는 정밀 시간 프로토콜(PTP) 클럭을 사용해 비디오 소스가 항상 동기화된다. DeckLink IP는 SMPTE-2110-20 비압축 비디오, SMPTE-2110-21 트래픽 성형/타이밍, SMPTE-2110-30 오디오, 보조 데이터용 SMPTE-2110-40을 지원한다. SMPTE 2110의 가장 큰 장점은 모든 비디오, 오디오, 보조 데이터가 네트워크를 통해 개별적으로 전송된다는 점이다.

컴퓨터 및 2110 IP 비디오 네트워크 시스템의 문제점은 로그 소프트웨어나 해커의 공격으로부터 취약하다는 점이다. 이는 누구나 컴퓨터 이더넷으로 데이터를 전송할 수 있기 때문이다. 하지만 DeckLink IP의 경우, 모든 비디오가 프레임 버퍼를 사용해 전송되기 때문에 이런 문제가 발생하지 않는다. 이는 마치 비디오를 기반으로 한 방화벽과 같다. 즉, DeckLink IP 이더넷 포트는 비디오 및 오디오를 제외한 다른 것으로부터 분리된다. 대신 다른 모든 DeckLink 카드와 마찬가지로 비디오 및 오디오가 비디오 재생을 관리하는 DeckLink 내의 프레임 버퍼로 전송된 다음 2110 IP 비디오 채널로 변환된다. 즉, 로그 소프트웨어나 해커들이 2110 IP 네트워크에 직접 접속할 수 있는 경로가 원천 차단된다.

DeckLink IP 카드는 4레인 PCI Express 인터페이스뿐 아니라 호스트 컴퓨터와 연결 가능하며 여러 개의 HD 비디오를 다룰 수 있을 만큼 속도가 빠른 PCIe 연결 단자 그리고 각 채널에서 지원되는 동시 캡처 및 재생 기능을 탑재했다. PCI Express를 탑재해 지연 현상이 거의 발생하지 않으며, 매우 정확한 시간 동기화 기능이 비디오를 캡처 및 재생하는 소프트웨어에 적용된다.

멀티 레이트의 DeckLink IP 연결 단자는 모든 SD 및 HD 포맷을 지원한다. SD의 경우, DeckLink IP에서 525i59.94 및 625i50 표준을 모두 지원한다. HD는 모든 DeckLink IP 카드에서 최대 1080p60의 720p, 1080i, 1080p를 지원한다. UHD의 경우, 모든 비디오 표준을 최대 2160p60까지 지원한다. Desktop Video Utility의 기본 비디오 표준 설정을 사용해 또는 DeckLink SDK를 통해 직접 각 채널의 비디오 표준을 독립적으로 설정할 수 있으며, 이에 따라 비디오 표준이 즉시 전환된다.

DeckLink IP 카드는 최고의 비디오 화질을 지원할 수 있도록 설계되었다. Apple ProRes, DNxHD 또는 10비트 비압축 등의 인기 캡처 및 재생 비디오 포맷을 지원해 단일 파일 포맷에만 얽매일 필요가 없다. 8비트 비디오보다 4배나 정확한 색상을 나타내는 10비트 포맷은 현재 가장 널리 사용되는 TV 표준이다. 10비트 비압축 비디오로만 작업하는 경우, 원본 소스의 모든 픽셀을 완벽하게 복사하기 때문에 현존 최고의 화질로 작업하고 있다는 확신을 가질 수 있다. 즉, 가장 선명한 그린 스크린 키잉과 매끄러운 VFX 합성 작업, 뛰어난 색보정 결과물을 얻을 수 있다.

모든 DeckLink IP 모델의 각 채널은 10G 이더넷 내에 맞게 설계된 SMPTE-2110 IP 데이터 레이트를 지원하여, 더욱 작고 낮은 전력을 지원하는 저렴한 다운스트림 제품을 사용할 수 있다. 하지만 2160p59.94 또는 2160p60의 UHD는 비압축 10비트 비디오의 최대 대역폭에 맞지 않게 된다. Blackmagic IP10 코덱이 바로 이러한 문제를 해결한다. DeckLin IP 4K 100G 모델 사용 시, 단 8개의 샘플만 사용하는 오픈 표준 IP10 코덱의 지연 설정 덕분에 2160p59.94 및 2160p60 TV 표준의 데이터 전송률이 낮아진다. 게다가 코덱 크기가 작아 아주 적은 FPGA 자원을 사용하기 때문에 SMPTE-2110 IP 비디오 제품의 비용을 낮게 유지할 수가 있다.

DeckLink IP는 모든 인기 비디오 소프트웨어를 지원해 기존에 익숙하게 사용하던 도구를 그대로 사용할 수 있다. DeckLink IP는 2110 IP 기반의 방송 편집 및 색보정 솔루션을 제공하기 때문에 DaVinci Resolve와 함께 사용하기 완벽하다. DeckLink IP는 캡처 및 재생을 동시에 지원하기 때문에 DaVinci Resolve의 라이브 색보정 기능을 사용해 비디오를 캡처하고 색보정을 적용한 다음 이를 출력하는 작업을 동시에 진행할 수도 있다. DeckLink IP는 또한 Final Cut Pro, Media Composer, Premiere Pro 등의 다른 편집 소프트웨어와도 호환된다. Fusion, After Effects, Photoshop을 사용하여 눈부신 시각 효과를 생성할 수도 있으며, Windows WDM 드라이버도 함께 제공된다.

DeckLink IP는 DaVinci Resolve와 함께 사용하기 완벽한 솔루션이다. 오직 DaVinci Resolve만이 할리우드 수준의 편집, 색보정, 시각 효과, 오디오 후반 제작 기능을 단일 소프트웨어 도구에 담아 제공한다. 또한 Mac/Windows/Linux에서 지원되는 DaVinci Resolve를 무료로 다운로드할 수 있어 월정 사용료가 발생하지 않는다. 편집 작업 시 친숙한 트랙 기반의 레이아웃과 함께 다양한 트리밍 및 편집 도구를 사용할 뿐 아니라 고품질의 트랜지션, 효과, 타이틀 템플릿도 사용한다. 그런 다음 전문적인 DaVinci의 색보정 효과를 추가할 수 있다. DaVinci 색보정 기능은 풀 32비트 부동 YRGB 프로세싱과 함께 프라이머리, 세컨더리, 파워 윈도우, 3D 피사체 트래킹, 첨단 AI 도구 등을 지원한다.

방송 그래픽 및 타이틀을 생성할 때는 그래픽 디자이너에게 이미 익숙한 도구를 사용하여 별도의 트레이닝 과정을 거치지 않고도 창의력을 펼치고자 하는 경우가 종종 있다. 모든 DeckLink 카드는 DaVinci Resolve에 통합된 시각 효과 소프트웨어인 Fusion뿐 아니라 Adobe After Effects 및 Photoshop과도 호환된다. 노드 기반의 강력한 합성 VFX 도구인 Fusion Studio는 2D 및 3D 환경, 수백 개의 효과 등을 제공한다. 또한 DaVinci Resolve에서 Fusion을 다운로드해 무료로 사용할 수 있다. Blackmagic Media Player와 함께 제공되는 Blackmagic Media Express 소프트웨어를 사용해 비디오를 캡처 및 재생할 수 있으며, 해당 파일은 Fusion, After Effects, Photoshop으로 로딩할 수 있다.

DeckLink IP는 다른 DeckLink 카드와 동일한 방식으로 작동하기 때문에 인기 비디오 및 오디오 스트리밍 소프트웨어와 완벽하게 호환된다. 즉, 수백만 명의 전 세계 온라인 시청자들에게 라이브 스트리밍할 수 있는 스트리밍 워크스테이션을 구축할 수 있다. Mac에서는 Open Broadcaster, Wirecast등의 놀라운 스트리밍 솔루션을 사용할 수 있다. Windows 스트리밍 작업 시 Open Broadcaster, Xsplit Broadcaster, Wirecast를 사용할 수 있다. DeckLink IP를 사용하면 모든 2110 IP 피드를 수신받아 라이브 스트리밍 신호로 변환한 다음 개수 제한 없이 원하는 온라인 플랫폼으로 해당 신호를 송출할 수 있다. ATEM Streaming Bridge를 사용할 경우엔 원격 방송 네트워크에도 연결할 수 있다.

모든 DeckLink 카드 구매 시 함께 제공되는 첨단 개발자 SDK를 무료로 다운로드해 Mac, Windows, Linux에서 사용할 수 있다. 개발자 SDK를 통해 자신만의 커스텀 솔루션을 간편하게 개발하여 사내에서 사용하거나 다른 방송국 업체에 판매할 수 있다. DeckLink SDK는 유연한 하드웨어 제어를 위한 로우 레벨 컨트롤뿐 아니라 일반적인 작업 수행 시 훨씬 쉽게 사용할 수 있는 하이 레벨 인터페이스도 제공한다. 수천 명의 제조자 및 개발자들이 DeckLink 카드를 함께 사용하고 있기 때문에 DeckLink SDK를 사용하여 상업적인 품질의 방송 솔루션을 더욱 자신감 있게 제작할 수 있다.

“우리가 작년에 출시한 DeckLink IP 카드가 비록 많은 사랑을 받기는 했지만, 사용자들이 여러 채널의 IP 비디오를 처리할 수 있는 첨단 성능의 카드를 요청해 왔다”라고 Blackmagic Design의 CEO 그랜트 패티가 말했다. “새로운 DeckLink IP 100G는 여러 채널의 비디오를 동시에 쉽게 처리할 수 있는 아주 흥미로운 캡처 카드다. 이 카드와 다양한 소프트웨어를 활용해 만들어질 결과물이 기다려진다. 모든 신규 AI 처리 기능을 사용자들이 어떻게 활용할지 무척 기대된다.”

가격 및 구입 안내

DeckLink IP 100G는 오는 7월부터 전 세계 Blackmagic Design 리셀러로부터 미화 $1,795(관세 및 기타 세금 제외)에 구입할 수 있다.

제품 사진

DeckLink IP 100G 및 다른 모든 Blackmagic Design 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화제작용 실시간 필름 스캐너와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해 왔다.

Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크 플로우를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

