BLACKMAGIC DESIGN宣布推出 新品DECKLINK IP 100G

  新款PCIe采集和输出卡，搭载上至8个通道可同时处理Ultra HD视频，2个100G以太网端口实现全面冗余。

NAB 2025，美国拉斯维加斯 - 星期五，2025年4月4日 - Blackmagic Design今日宣布推出新品DeckLink IP 100G，这是一款第四代PCIe卡，可同时将上至8通道HD和Ultra HD视频采集和输出到2110 IP系统。它设有2个100G以太网QSFP端口可实现冗余方案，或者可连接至两个单独的100G以太网交换机，并且内置冷却性能。DeckLink IP 100G还支持GPUDirect RDMA，可在DeckLink和GPU之间直接传输存储，当在GPU上处理视频时可减少PCIe带宽，从而极大地降低延迟。DeckLink IP 100G将于七月起由Blackmagic Design全球经销商发售，售价US$1,795。

DeckLink IP 100G将于2025年度NAB的SL216号Blackmagic Design展位上亮相。

DeckLink IP卡是直接将视频采集和输出到基于2110 IP播出系统的便捷方式。它们有着和DeckLink相同的功能，因此现有软件就可使用。DeckLink IP卡支持多种视频通道，此外每个通道都能同时采集和输出。这意味着，用户可以构建一系列服务器机架生成播出图文、虚拟场景、或基于GPU的AI图像处理，所有这一切都可以直接集成到2110 IP播出架构中。用户甚至可以使用DaVinci Resolve实现基于2110 IP的广播级剪辑工作站。DeckLink IP搭载高速PCIe接口，可与最新的Mac Pro、Windows和Linux计算机搭配使用。

DeckLink IP卡符合SMPTE ST2110 IP视频标准，这一标准规定了视频、音频和辅助数据在用于播出的受控IP网络上的传输、同步和描述。它还可以通过常见PTP时钟保持视频源同步。DeckLink IP支持SMPTE-2110-20无压缩视频、SMPTE-2110-21流量整形/时序、SMPTE-2110-30音频和SMPTE-2110-40辅助数据。SMPTE 2110的优势在于所有的视频、音频和辅助数据都是通过网络独立传输的。

计算机和2110 IP视频网络的问题在于容易受到恶意软件甚至黑客攻击。这是由于任何人都可以将数据发送到计算机的以太网接口。而DeckLink IP可以消除这一隐患，因为所有视频都是通过帧缓冲器来传输的。这就像一个基于视频的防火墙。这意味着，除视音频外，DeckLink IP以太网端口与其他任何都隔离。正如所有DeckLink卡一样，视音频会被传输到DeckLink的帧缓冲器上，在那里管理视频输出，然后再转换成2110 IP视频通道。因此，恶意软件或黑客完全不可能直接进入2110 IP网络。

DeckLink IP卡搭载可快速连接到主机的接口，根据不同型号，这一接口的速度足以处理多个HD和Ultra HD视频通道，并且每个通道可同时进行采集和输出。PCI Express能为采集或播放视频的软件提供较低延迟和较高精度的时间同步。

DeckLink IP搭载多速率接口，根据具体型号，可支持所有SD、HD和Ultra HD格式。标清格式下，DeckLink IP支持525i59.94和625i50格式。高清格式下，所有DeckLink IP卡均支持720p、1080i和1080p格式，上至1080p60。Ultra HD格式下，则支持上至2160p60的所有格式。每个通道的视频标准可以通过Desktop Video Utility单独设置，并且选择使用默认视频格式设置还可以实现即时切换，也可直接通过DeckLink SDK进行操作。

DeckLink IP卡是为支持高品质视频所设计的。用户可以采集和输出Apple ProRes、DNxHD或甚至是10bit无压缩等常用视频格式，因此不会被锁定在某个单一文件格式上。目前最为常用的电视格式为10bit，它能以8bit视频的4倍精度来表示色彩。使用10bit无压缩视频可以确保所有采集画面都是信号源的像素到像素准确克隆，无任何质量损失，因此用户可以一直以非常高的质量进行工作。这意味着，用户将获得非常锐利的绿屏抠像，无缝衔接的视觉特效合成以及高端调色效果。

所有DeckLink IP型号均支持SMPTE-2110 IP数据速率，其设计旨在配合每个通道的10G以太网，方便您选择体积更小、更省电、价格更低的下游产品。但是，在运行2160p59.94或2160p60格式的Ultra HD时，往往没有足够的带宽来处理无压缩10bit视频。而Blackmagic IP10编解码解决了这个问题。在DeckLink IP 100G型号上，开放标准IP10编解码可以降低2160p59.94和2160p60电视格式的数据速率，只有8个采样延迟。此外，该编解码文件非常小，只需要很少的FPGA资源，从而保持了SMPTE-2110 IP视频产品的可负担性。

DeckLink IP支持各种常用视频软件，用户可以自由地搭配使用各种已经熟悉和喜欢的工具。DeckLink IP是将DaVinci Resolve作为基于2110 IP的广播级剪辑和调色方案使用的理想选择。由于DeckLink IP支持同时采集和输出，用户甚至可以在DaVinci Resolve里对采集的视频进行实时校色，应用调色，然后再输出，所有操作都可以同时进行。DeckLink IP还支持和Final Cut Pro、Media Composer、Premiere Pro以及更多其他剪辑软件一起使用。用户甚至能结合Fusion、After Effects和Photoshop创作出令人惊叹的视觉效果。此外，还内置Windows WDM驱动。

DeckLink IP是DaVinci Resolve的好搭档！DaVinci Resolve是一款好莱坞级别集剪辑、调色、视觉特效和音频后期制作于一体的软件工具。此外，DaVinci Resolve提供Mac、Windows和Linux版本免费下载，无需支付许可证月费。它的剪辑界面采用熟悉的轨道布局，搭载大量的修剪和剪辑工具，包含大量高品质转场、特效和标题字幕模板。用户还可以添加专业级DaVinci调色！DaVinci调色支持32bit浮点YRGB处理，包含一级校色、二级调色、窗口、3D对象跟踪、先进的AI工具等众多实用功能。

创建播出图文和标题字幕时，如果可以使用图文设计师熟悉的同款工具就能事半功倍，无需重新进行培训就能充分施展丰富创意。所有DeckLink卡都支持DaVinci Resolve中集成的Fusion视觉特效软件，以及Adobe After Effects和Photoshop。Fusion Studio是一款强大的节点式合成视觉特效工具，搭载2D和3D环境、数百种特效等众多功能。此外，用户可以下载并使用免费版DaVinci Resolve中的Fusion。用户可以使用内附的Blackmagic Media Express软件，将视频采集并输出成能够加载到Fusion、After Effects或Photoshop的文件。

DeckLink IP运行原理与其他DeckLink卡相同，而且还全面兼容常用的视音频推流软件。因此，用户可以构建推流工作站，实现数百万全球观众在线观看的实时推流。在Mac上，用户可以获得Open Broadcaster、Wirecast、Livestream Producer以及更多优秀的推流方案。在Windows平台上推流时，则可兼容Open Broadcaster、Xsplit Broadcaster、Wirecast和Livestream Producer。有了DeckLink IP，用户可以将任何2110 IP信号转换成实时信号，推流到所需的各种在线平台。或者搭配ATEM Streaming Bridge，用户甚至可以连接远程广播网络。

所有DeckLink卡均提供用于Mac、Windows和Linux系统的先进开发人员SDK，用户可以免费下载。开发人员SDK意味着用户可以轻松开发自己的定制解决方案，既能自用也可出售给其他播出机构。DeckLink SDK在用户需要灵活性时，提供了对硬件的低级控制；当用户需要执行更常见的任务时，它则提供可以更轻松使用的高级接口。成千上万的制造商和开发人员在他们的产品中使用了Blackmagic DeckLink卡，因此用户可以相信DeckLink SDK将能够为开发商业品质级广播方案提供坚实的基础。

“去年我们发布的DeckLink IP系列很受欢迎，但用户们一直想要更高端可以处理多通道的IP视频卡。” Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说，“新款DeckLink IP 100G可以同时轻松处理多通道视频，是一款非常出色的采集卡，它用在软件上的效果应该会很棒。随着所有的新AI处理，我十分期待用户们的使用反馈。”

供货及价格

DeckLink IP 100G将于七月起由Blackmagic Design全球经销商发售，售价US$为1,795（不含税）。

新闻图片

获取DeckLink IP 100G产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。

Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

