BLACKMAGIC DESIGN ANNUNCIA I NUOVI BLACKMAGIC 2110 IP SDI TO HDMI 12G

  Convertitori video da IP 2110 o da 12G-SDI ad HDMI negli standard SD, HD e Ultra HD

NAB 2025, Las Vegas (USA) - venerdì 4 aprile 2025 - Blackmagic Design ha presentato due nuovi convertitori IP 2110: Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G e Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G-10. Questi modelli sono progettati per sfruttare le più moderne TV OLED per il monitoraggio preciso dei colori nelle suite di montaggio e di correzione colore. Convertono video IP 2110 o 12G-SDI in HDMI, in tutti gli standard SD, HD e Ultra HD, e includono uscite analogiche XLR per monitorare l’audio con gli speaker alimentati. I convertitori offrono gain e ritardo variabili per una sincronizzazione A/V perfetta, e LUT 3D per calibrare il colore degli schermi. I modelli Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G saranno disponibili a giugno presso i rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo a partire da US$495.

Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G e Blackmagic 2110 IP to SDI HDMI 12G-10 sono in dimostrazione allo stand SL216 di Blackmagic Design alla fiera NAB 2025.

Progettato per un monitoraggio di precisione dei colori con le TV OLED di ultima generazione, Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI converte il video IP 2110 IP o 12G-SDI in HDMI, in tutti gli standard video SD, HD e Ultra HD. Include anche LUT 3D per calibrare con precisione gli schermi HDMI, mentre l’uscita di monitoraggio XLR a 2 canali consente il controllo remoto dei livelli audio e del ritardo per gli speaker alimentati. Il pannello frontale ospita un display LCD, uno speaker e una presa per cuffie per monitorare l’audio.

Il modello più grande Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G-10 è munito di uscite analogiche XLR aggiuntive, 10 in totale, tutte separate dalla sorgente video. Sarà quindi possibile allestire configurazioni di suono surround per i cinema e le suite di color grading. Il volume degli speaker è regolabile usando la manopola sul pannello frontale del convertitore o un telecomando. Il ritardo delle uscite audio analogiche è personalizzabile, per ottenere una sincronizzazione A/V perfetta con le TV e i proiettori. Sul pannello frontale ci sono un display LCD, uno speaker e una presa per cuffie.

I convertitori Blackmagic 2110 IP sono stati progettati per integrare i dispositivi SDI nei sistemi broadcast IP 2110. I modelli per rack si possono installare negli armadi rack accanto ai dispositivi di cui eseguono la conversione. Utilizzare i convertitori significa poter trasformare a costi contenuti la propria attrezzatura video in SMPTE-2110: basta connettere un Blackmagic 2110 IP Converter agli switcher per la produzione dal vivo, ai registratori su disco, ai processori di streaming, alle camere, alle TV e così via.

I dispositivi Blackmagic 2110 IP sono conformi allo standard SMPTE ST-2110 per il video IP, che definisce trasporto, sincronizzazione e descrizione di video, audio e dati ancillari a 10 bit nelle reti IP gestite per il broadcast. Sono anche in grado di risincronizzare gli ingressi SDI con un comune clock PTP o, in alternativa, di agganciare i dispositivi esterni all’uscita di riferimento, generata anch’essa dal clock PTP.

“Volevamo creare un convertitore per i lavori di monitoraggio odierni, con TV OLED e suono multicanale”, ha dichiarato Grant Petty, AD di Blackmagic Design. “I nuovi convertitori Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G sono la soluzione perfetta di monitoraggio per gli schermi HDMI, offrendo LUT 3D e fino a 10 canali di audio. Grazie al video IP 2110 siamo certi che i nostri utenti troveranno questi convertitori utilissimi sia sul set che in studio!”.

Caratteristiche di Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G

  *  Converte 12G-SDI o IP SMPTE-2110 in HDMI
  *  Design per rack con pannello di controllo frontale
  *  LCD per monitorare video e audio e per usare i menù
  *  Speaker frontale e connessione per cuffie
  *  LUT 3D per calibrazioni accurate
  *  Uscite XLR a 2 o 10 canali con gain e ritardo variabili
  *  Bassa latenza e codec Blackmagic IP10 a standard aperto
  *  Alimentazione ridondante

DISPONIBILITÀ E PREZZO

I convertitori Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G saranno disponibili a giugno presso i rivenditori Blackmagic Design in tutto il mondo, imposte locali e tasse escluse, a partire da US$495.

IMMAGINI PER I MEDIA

Le immagini di Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G e di tutti i prodotti Blackmagic Design sono disponibili alla pagina www.blackmagicdesign.com/it/media/images

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design sviluppa i prodotti di montaggio video di più alta qualità al mondo, cineprese digitali, software di correzione del colore, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, matrici, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per l’industria del cinema, della post produzione e della telediffusione. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione elevando la qualità e diminuendo i costi, e i prodotti di correzione del colore DaVinci, premio Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984.

Blackmagic Design continua a innovare con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e Ultra HD. Fondata da esperti di post produzione e dai migliori ingegneri in tutto il mondo, Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, a Singapore e in Australia. Per tutte le informazioni, visita www.blackmagicdesign.com/it

