BLACKMAGIC DESIGN사, 새로운 BLACKMAGIC 2110 IP SDI TO HDMI 12G 발표

  2110 IP 또는 12G-SDI 비디오를 모든 SD/HD/UHD   비디오 표준의 HDMI로 변환하는 새로운 비디오 컨버터!

NAB 2025, 미국, 라스베이거스 - 2025년 4월 4일(금) - Blackmagic Design은 오늘 새로운 2110 IP 컨버터 모델인 Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G와 Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G-10를 발표했다. 이번 신규 모델은 색보정 작업실 및 편집실에서 최신 OLED TV를 사용해 아주 정확한 색상으로 영상을 모니터링할 수 있도록 설계되었다. 2110 IP 비디오 또는 12G-SDI 비디오를 모든 SD/HD/UHD 표준의 HDMI로 변환하며, 오디오 모니터링용 액티브 스피커 운영에 필요한 XLR 아날로그 출력을 탑재했다. 이들 컨버터는 완벽한 AV 동기화를 위한 가변 게인 및 딜레이와 디스플레이 색상 보정을 위한 3D LUT를 지원한다. Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G 모델은 오는 6월 전 세계 Blackmagic Design 리셀러를 통해 미화 $495에 구입할 수 있다.

Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G 및 Blackmagic 2110 IP to SDI HDMI 12G-10은 NAB 2025의 Blackmagic Design 부스 #SL216에서 시연될 예정이다.

최신 OLED TV를 사용해 아주 정확한 색상으로 영상을 모니터링할 수 있도록 설계된 Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI는 2110 IP 또는 12G-SDI 비디오를 모든 SD/HD/UHD 표준의 HDMI로 변환한다. 또한 3D LUT를 통해 HDMI 디스플레이 더욱 정확하게 보정할 수 있다. 이뿐만 아니라 2채널의 XLR 아날로그 모니터링 출력이 원격 레벨 및 커스텀 딜레이를 지원해 액티브 스피커를 운영할 수 있다. 전면 패널에는 모니터링을 위한 LCD와 스피커, 헤드폰 소켓도 탑재되어 있다.

커다란 Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G-10 모델은 비디오 소스로부터 디임베드된 총 10개의 추가 XLR 출력을 지원한다. 이를 통해 영화관 및 색보정 작업실에서 풀 서라운드 음향 셋업을 사용할 수 있다. 모든 스피커는 컨버터 전면 패널의 노브를 사용하거나 원격 볼륨 컨트롤을 통해 볼륨을 높이거나 줄일 수 있다. 또한 모든 아날로그 오디오 출력에서 사용자 지정 가능한 딜레이가 지원되어 TV 및 프로젝터와의 완벽한 AV 동기화를 이룰 수 있다. 전면 패널에는 LCD와 스피커, 헤드폰 소켓도 탑재되어 있다.

Blackmagic 2110 IP Converter는 SDI 장비를 2110 IP 방송 시스템에 통합시킬 수 있도록 제작되었다. 랙마운트형 디자인 모델은 컨버팅 장비 바로 옆에 나란히 설치할 수 있도록 제작되었다. 여기에 컨버터를 추가하면 낮은 비용으로 모든 영상 장비를 SMPTE-2110으로 전환할 수 있다. Blackmagic 2110 IP Converter를 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 스트리밍 프로세서, 카메라, TV 등에 간단히 추가해 사용할 수 있다.

Blackmagic 2110 IP 제품은 방송을 위한 관리형 IP 네트워크를 통해 10비트 비디오, 오디오, 보조 데이터의 전송/동기화/정보를 명시하는 IP 비디오용 SMPTE ST-2110 표준을 따른다. Blackmagic 2110 IP Converter는 SDI 입력을 일반 PTP 시계로 재동기화하거나, PTP 시계를 기반으로 생성된 레퍼런스 출력에 외부 기기를 잠글 수도 있다.

“우리는 OLED TV와 멀티 채널 사운드를 사용하는 최신 모니터링 워크플로를 위한 컨버터를 제작하려 했다”고 Blackmagic Design의 CEO 그랜트 패티가 말했다. “새로운 Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G 컨버터는 3D LUT가 지원되는 HDMI 디스플레이를 위한 완벽한 모니터링 솔루션을 제공할 뿐 아니라 최대 10개의 오디오 채널도 지원한다. 또한 2110 IP 비디오도 지원되어 사용자들이 세트장이나 스튜디오에서 굉장히 유용하게 사용할 것으로 생각한다.”

Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G 주요 기능

  *  12G-SDI 또는 SMPTE-2110 IP 신호를 HDMI로 변환
  *  전면 패널 컨트롤을 탑재한 랙 마운트형 디자인
  *  비디오 및 오디오 모니터링 기능과 메뉴를 지원하는 LCD
  *  전면 패널 스피커 및 헤드폰 연결 단자
  *  정확한 색상 보정을 위한 3D LUT 지원
  *  가변 게인 및 딜레이를 지원하는 2채널 또는 10채널 XLR 출력
  *  지연 현상이 낮은 개방형 표준 Blackmagic IP10 코덱 사용
  *  리던던시 전원 지원

가격 및 구입 안내

Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G는 오는 6월 전 세계 Blackmagic Design 리셀러를 통해 미화 $495(관세 및 기타 세금 제외)에 구입할 수 있다.

제품 사진

Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G 및 다른 모든 Blackmagic Design의 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

BLACKMAGIC DESIGN에 관하여

Blackmagic Design은 장편 영화, 후반 제작, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 색보정 프로그램, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 레코더, 파형 측정기, 영화제작용 실시간 필름 스캐너와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용면에서 혁명을 일으킨 제품이며 에미상™을 수상한 DaVinci 색 보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해 왔다.

Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 입체 3D와 UHD 워크 플로우를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가포르, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더욱 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다.

