ブラックマジック デザイン、新製品BLACKMAGIC 2110 IP SDI TO HDMI 12Gを発表

  あらゆるSD、HD、Ultra HDビデオフォーマットで、   ST 2110 IPまたは12G-SDIビデオからHDMIに変換する新しいビデオコンバーター。

NAB 2025、アメリカ合衆国ラスベガス 2025年4月4日 - Blackmagic Designはこの日、ST 2110 IPコンバーターシリーズに、Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12GおよびBlackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G-10の2機種が新たに加わったことを発表した。これらの新モデルは、カラーグレーディングや編集スイートなどにおいて、最新の有機ELディスプレイテレビを色精度の高いモニタリングで使用できるように設計されている。あらゆるSD、HD、Ultra HDビデオフォーマットで、ST 2110 IPまたは12G-SDIビデオからHDMIに変換。オーディオモニタリングに使用するパワードスピーカー用のXLRアナログ出力も搭載している。これらのコンバーターは、オーディオとビデオを完璧に同期させるための可変ゲインとディレイ、そしてディスプレイのカラーキャリブレーション用の3D LUTに対応。Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12Gシリーズは、Blackmagic Design販売店にて6月よりUS$495〜で発売予定。

Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12GおよびBlackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G-10は、NAB 2025のBlackmagic Designブース（#SL216）で展示される。

Blackmagic 2110 IP SDI to HDMIは、最新の有機ELディスプレイテレビを使用して、色精度の高いモニタリングを行うことを意図して作られているので、ST 2110 IPまたは12G-SDIビデオをあらゆるSD、HD、Ultra HDビデオフォーマットでHDMIに変換する。また、HDMIディスプレイの正確なキャリブレーション用に3D LUTにも対応。2チャンネルのXLRアナログモニタリング出力は、パワードスピーカー用にリモートレベルとカスタムディレイをサポートしている。フロントパネルには、モニタリング用のLCD、スピーカー、ヘッドフォンソケットを内蔵。

大型のBlackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G-10モデルは、合計10個のXLRアナログ出力を備えており、すべてビデオソースからデエンベッドされる。これにより、劇場やグレーディングルームで、完全なサラウンドサウンドのセットアップが可能となる。すべてのスピーカーは、コンバーターの前面にあるノブを使用するか、リモート音量コントロールを介して調整できる。全アナログオーディオ出力は、カスタマイズ可能なディレイに対応しているので、テレビやプロジェクターを使用したオーディオとビデオの同期に最適である。また、フロントパネルには、LCD、スピーカー、ヘッドフォンソケットを内蔵。

Blackmagic 2110 IP Converterシリーズは、あらゆるSDI機器をST 2110ベースのIP放送システムに統合するために設計されている。ラックマウント型モデルは、機材ラックに設置して、変換を行う機器の隣に配置することが可能。コンバーターを追加することで、低コストで、手持ちのビデオ機器をすべてSMPTE-2110に対応させることができる。必要な作業は、ライブプロダクションスイッチャー、ディスクレコーダー、配信プロセッサー、カメラ、テレビなどにBlackmagic 2110 IP Converterを追加するだけである。

BlackmagicのST 2110 IP製品は、IPビデオ規格であるSMPTE-2110に準拠している。この規格は、IPネットワークを介して放送する10-bitビデオ、オーディオ、補助データの伝送、同期、定義を規定するものである。また、SDI入力をPTPクロックに再同期することもできる。あるいは、PTPクロックから生成されたリファレンス出力に外部機器をロックすることも可能。

「有機ELディスプレイテレビとマルチチャンネルサウンドに対応した、最新のモニタリングワークフロー用のコンバーターを作成したいと考えていました」とBlackmagic DesignのCEO、グラント・ペティは語る。「これらの新しいBlackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12Gコンバーターは、3D LUTに対応したHDMIディスプレイ用に最適なモニタリングソリューションで、最大10チャンネルのオーディオをサポートします。さらに、ST 2110 IPビデオもサポートしているので、ユーザーの皆様にとって、オンセットやスタジオで役立つと確信しています。」

Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12Gの機能

  *  12G-SDIまたはSMPTE-2110ビデオをHDMIに変換。
  *  フロントパネルコントロールに対応したラックマウントデザイン。
  *  ビデオ/オーディオモニタリングおよびメニュー用のLCD。
  *  フロントパネルスピーカー、ヘッドフォン接続。
  *  正確なキャリブレーション用に3D LUTをサポート。
  *  可変ゲインとディレイに対応した2chまたは10chのXLR出力。
  *  低遅延のオープンスタンダードBlackmagic IP10コーデック。
  *  リダンダント電源に対応。

ご購入と価格

Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12Gは、世界各地のBlackmagic Design販売店にて6月よりUS$495〜（税抜価格）で発売予定。

フォト

Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12Gおよび他のBlackmagic Design製品の写真はこちら www.blackmagicdesign.com/jp/media/images

会社概要

Blackmagic Designは、映画、ポストプロダクション、放送業界に向けて世界最先端のビデオ編集製品、デジタルフィルムカメラ、カラーコレクター、ビデオコンバーター、ビデオモニタリング、ルーター、ライブプロダクションスイッチャー、ディスクレコーダー、波形モニター、リアルタイム・フィルムスキャナーを開発している。Blackmagic DesignのDeckLinkキャプチャーカードは、その品質と価格で放送業界に革命をもたらした。また、エミー™ 賞を受賞したDaVinciカラーコレクションシステムは、1984年以降、テレビ、映画業界の中心となっている。

Blackmagic Designは、現在も6G-SDI、12G-SDI製品、ステレオスコピック3D、Ultra HDワークフローなどの独創的な革新を続けている。世界をリードするポストプロダクションエディターやエンジニアにより設立されたBlackmagic Designは、現在アメリカ合衆国、イギリス、日本、シンガポール、そしてオーストラリアにオフィスを構えている。詳細はwww.blackmagicdesign.com/jp

