BLACKMAGIC DESIGN YENI BLACKMAGIC 2110 IP SDI TO HDMI 12G’YI DUYURDU

  Yeni video standardı çeviricisi; tüm SD, HD ve Ultra HD video   standartlarında 2110 IP veya 12G-SDI videoyu HDMI'ya dönüştürmeyi destekler.

NAB 2025, Las Vegas, ABD - 4 Nisan 2025, Cuma - Blackmagic Design bugün, Blackmagic 2110 IP SDI - HDMI 12G ve Blackmagic 2110 IP SDI - HDMI 12G-10 olmak üzere iki yeni 2110 IP çevirici modelini duyurdu. Bu yeni modeller, renk derecelendirme ve kurgu yazılımlarının gerektirdiği gibi, hassas renk görüntüleme için en son OLED TV'lerin kullanılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm SD, HD ve Ultra HD video standartlarında 2110 IP videoyu veya 12G-SDI videoyu HDMI'ya dönüştürürler ve ses denetleme için amfili hoparlörlerle kullanmak üzere XLR analog çıkışlara sahipler. Çeviriciler, harika ses ve görüntü senkronizasyonu için değişken kazanç ve gecikme ile renk kalibrasyonlu ekranlar için 3D LUT'lar içerir. Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G modelleri, Haziran ayında dünya çapındaki Blackmagic Design bayilerinde US$495’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacaktır.

Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G ve Blackmagic 2110 IP to SDI HDMI 12G-10, Blackmagic Design'in NAB 2025 fuarındaki SL216 numaralı standında tanıtılacaktır.

Son nesil OLED TV'leri kullanarak hassas renk görüntüleme için tasarlanan Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI, 2110 IP veya 12G-SDI videoyu tüm SD, HD ve Ultra HD video standartlarında HDMI'ya dönüştürür. Kullanıcılar ayrıca, HDMI ekranların doğru kalibrasyonu için 3D LUT'lara da sahip olur. Ayrıca, 2 kanal XLR analog görüntüleme çıkışı, aktif hoparlörlerle kullanmak için uzaktan seviye ve özel gecikme sürelerini destekler. Ön panelde ayrıca, denetleme amaçlı LCD ekran, hoparlör ve kulaklık girişi yer alır.

Daha büyük Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G-10 modeli, hepsi video kaynağından ayrıştırılmış olarak toplam 10 adet ekstra XLR analog çıkışa sahiptir. Bu, tiyatrolarda ve seslendirme odalarında tam surround ses kurulumuna olanak tanır. Tüm hoparlörlerin ses seviyesi, çeviricinin ön tarafındaki döner düğme veya ses seviyesinin uzaktan kontrolü ile yükseltilip düşürülebilir. Ayrıca, tüm analog ses çıkışları, TV ve projektörlerle mükemmel ses ve görüntü senkronizasyonu için değiştirilebilir bir gecikme özelliğine sahiptir. Ön panelde ayrıca LCD, hoparlör ve kulaklık girişi vardır.

Blackmagic 2110 IP çeviriciler, SDI ekipmanları 2110 IP yayın sistemlerine entegre etmek için tasarlanmıştır. Raf montajlı modeller, sinyalini dönüştürdüğünüz cihazın hemen yanındaki ekipman raflarına kurulabilir. Bir çevirici ekleyerek, tüm video ekipmanınızı düşük bir maliyetle SMPTE-2110'a dönüştürebilirsiniz. Canlı yapım görüntü mikserlerine, disk kaydedicilere, internet yayın işlemcilerine, kameralara, televizyonlara ve benzerlerine bir Blackmagic 2110 IP Converter eklemeniz yeterlidir.

Blackmagic 2110 IP cihazları, yayın için yönetilen IP ağları üzerinden 10 bit videonun, ses ve yardımcı verilerin taşınmasını, senkronizasyonunu ve tanımını belirleyen IP video için SMPTE ST-2110 standardıyla uyumludur. Ayrıca, SDI girişleri ortak bir PTP saatine senkronize edebilir veya harici donanım, yine PTP saatinde oluşturulan referans çıkışına kilitlenebilir.

Blackmagic Design CEO'su Grant Petty, şunları belirtti: "OLED TV'ler ve çok kanallı ses ile modern denetleme iş akışları için bir çevirici geliştirmek istedik. Bu yeni Blackmagic 2110 IP SDI - HDMI 12G video standardı çeviricileri, 3D LUT'lar ile HDMI ekranlar için mükemmel görüntüleme çözümüdür ve hatta 10 kanala kadar ses desteği de sunar. Ayrıca, 2110 IP video desteğiyle, müşterilerimizin bunları sette veya stüdyolarında inanılmaz derecede yararlı bulacağından eminiz!”

Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G Özellikleri

  *  12G-SDI veya SMPTE-2110 IP'yi HDMI'ya dönüştürür.
  *  Ön panel kontrollerine sahip raf montajlı tasarım.
  *  Video ve ses denetleme özelliğine sahip LCD ekran ve menüler.
  *  Ön panel hoparlör ve kulaklık bağlantısı.
  *  Doğru kalibrasyon için 3D LUT'ları destekler.
  *  Değişken kazanç ve gecikmeli 2 veya 10 kanal XLR çıkışları.
  *  Düşük gecikmeli, açık standart Blackmagic IP10 kodeği.
  *  Yedek güç kaynağı.

STOK DURUMU VE FIYATLANDIRMA

Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G, Haziran ayında dünya genelindeki Blackmagic Design bayilerinde, yerel vergiler ve harçlar hariç US$495 fiyatla satışa sunulacaktır.

BASIN FOTOĞRAFLARI

Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G ve tüm diğer Blackmagic Design ürün fotoğraflarına, www.blackmagicdesign.com/tr/media/images adresinden ulaşabilirsiniz.

BLACKMAGIC DESIGN HAKKINDA

Blackmagic Design; uzun metrajlı film, post-prodüksiyon ve televizyon yayıncılık endüstrileri için dünyanın en kaliteli video kurgulama ürünlerini, dijital film kameralarını, renk düzelticilerini, video çeviricilerini, video monitörlerini, yönlendiricilerini, canlı yapım görüntü mikserlerini, disk kaydedicilerini, dalga şekli görüntüleyicilerini ve gerçek zamanlı film tarayıcılarını üretmektedir. Blackmagic Design’in DeckLink kayıt kartları, kalite ve düşük maliyeti bakımından post-prodüksiyonda bir devrim yaratmakla birlikte, firmanın Emmy™ ödüllü DaVinci renk düzeltme ürünleri de 1984 yılından beri televizyon ve film endüstrisine egemen olmuştur.

Blackmagic Design, 6G-SDI ve 12G-SDI ürünleri ve stereoskopik 3D ve Ultra HD iş akışları dahil, çığır açan yeniliklerine devam etmektedir. Dünyanın lider post prodüksiyon uzmanları ve mühendisleri tarafından kurulan Blackmagic Design’in; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Singapur ve Avustralya’da ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.blackmagicdesign.com/tr adresini ziyaret edin.

