URSA BROADCAST G2助力 法国排球联赛BEIN SPORTS播出

新加坡 - 2023年2月28日，星期二 - Blackmagic Design今日发布消息称，Art'istic Production近期部署了搭载多台Blackmagic URSA Broadcast G2摄影机和ATEM Constellation 8K现场制作切换台的多机位转播车来采集和播出法国国家级排球联赛National Volleyball League（LNV）。

由于各种各样的要求，包括在比赛前后和进行中需要移动摄影机操作，URSA Broadcast G2的多样性显示了Art'istic Production的竞争力，最终赢得了代表LNV制作现场报道的招标，并由beIN Sports播出。

“很早的时候，我们就同时需要控制室和摄影机设备，Blackmagic Design就自然成为了我们的理想技术合作伙伴。我们知道它可以提供出色的性能，并且价格亲民。”Art’istic Production创始人Arthur Brousmiche如是说。

设备购置方面，他们使用了三台URSA Broadcast G2摄影机和一台Blackmagic Studio Camera 4K Pro作为补充。例如，前一种摄影机用于在球场边采用肩扛式拍摄。

“这些位置可以在中场休息时捕捉到教练团队谈话，同时还可以提供场上特写镜头和观看观众画面。”

由于比赛是在法国各地举行，举办比赛的各个场地差异较大，因此主要的挑战是如何捕捉到干净的画面。

“我非常喜欢的是这部摄影机在低光环境下的性能，我可以在很多地方健身房的大厅里进行测试。”Brousmiche解释道，“拍摄出来的图像品质非常棒，具有较高帧率的选项。”

Art'Istic Production控制室制作流程是由ATEM Constellation 8K以及ATEM 2 M/E Advanced Panel硬件控制面板组成的。

“我们需要投资来购置一台高性能制作切换台，这会使得客户对我们的交付能力完全有信心。”Brousmiche解释道，“这款切换台提供了转场控制功能、多画面分割、SuperSource等等一系列功能，而且价格实惠，其优势真是非常多。”

目前，每个场馆重建的临时转播车通过12G-SDI和10G以太网连接，向控制室提供摄影机实时反馈信号。

“排球是唯一一种从球场边覆盖到中心的运动，因此具有一定数量的固定机位即可，不需要移动。考虑到演播室摄像机的一体化设计以及SMPTE光纤般的工作流程，因此非常符合。”Brousmichel'解释道。

RJ45连接可以把电源、视频和指令都通过一根Cat6a以太网铜线发送到最远100米的距离，通过Blackmagic Studio Converter还可以在控制室中将信号转换成SDI。

“几个月前，对于这么复杂且激动人心的挑战，我门还有些不知所措。”Brousmiche总结道，“多亏了Blackmagic Design，我们才可能够实现这一低成本、高性能的广播品质工作流程。”

新闻图片

获取ATEM Constellation 8K、ATEM 2 M/E Advanced Panel、URSA Broadcast G2、Blackmagic Studio Camera 4K Pro、Blackmagic Studio Converter图片以及Blackmagic Design其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

