VRTUL SCEGLIE MICRO STUDIO CAMERA 4K PER IL PRIMO BROADCAST SUBACQUEO A 360 GRADI

Fremont, California - 21 giugno 2017 - Blackmagic Design ha annunciato che Micro Studio Camera 4K è stata installata sul sistema stereoscopico a 360 gradi VRTUL Live per le riprese del primo stream subacqueo di Good Morning America della ABC. Lo stream live, prodotto dalla casa di produzione di realtà virtuale di San Diego VRTUL, ha impiegato altri dispositivi Blackmagic Design, tra cui il registratore/monitor Video Assist 4K, il convertitore di standard Teranex AV, gli shield Arduino, il deck HyperDeck Studio 12G, e il router Smart Videohub 40x40.

Lo stream live a 360 gradi trasporta gli spettatori all'interno di un relitto marino nelle Bahamas durante un'immersione con gli squali. Casey Sapp, co-creatore di VRTUL Live, e produttore esecutivo e responsabile VR, spiega di aver avuto solo un mese a disposizione dal concept alla costruzione del sistema di cattura subacquea. Sapp e il suo team hanno collaborato con la casa di produzione VR partner newyorkese 30Ninjas e Lewis Smithingham. "Per questo progetto dovevamo montare il video per una visualizzazione a 360 gradi, inserire il codice e bitrate corretti per Facebook Live, e inviare lo stream live a New York da una barca ancorata a un relitto sul fondo marino a 3 km a largo delle isole Bahamas", dice Sapp.

"Inoltre era importante che la latenza non superasse i 10 secondi, per far combaciare lo stream live con la trasmissione in diretta di Good Morning America. Il sistema di ripresa subacqueo doveva essere sufficientemente resistente per sopravvivere agli urti e ai morsi degli squali, e allo stesso tempo offrire un'ottima qualità delle immagini. Insomma, doveva essere fatto su misura. Nonostante tutte queste restrizioni, Micro Studio Camera 4K si è adattata alla perfezione", aggiunge Sapp.

Il sistema VRTUL Live include 5 Micro Studio Camera 4K per catturare immagini a 360 gradi ad alta risoluzione 4K. I convertitori Blackmagic Design Mini Converters Optical Fiber 4K e Mini Converters SDI Distribution hanno convertito e distribuito i segnali SDI delle camere. Sulla barca, gli shild Arduino sono serviti a gestire il gain, lo shutter e altri controlli manuali. Inoltre un router Smart Videohub 40x40 ha funto da nodo principale del workflow, ricevendo la correzione colore da DaVinci Resolve Studio e le immagini VR montate in tempo reale dagli ingegneri sul set. Un Teranex AV ha integrato l'audio ed elaborato i segnali, e un HyperDeck Studio 12G registrato il master del programma. Un Video Assist 4K è stato utilizzato per il monitoraggio di test delle immagini prima dell'immersione, e un Mini Converter Sync Generator per il riferimento video.

"Era importante che ogni parte del sistema fosse potente, compatta, e facilmente controllabile. Ecco perché abbiamo scelto Blackmagic Design", spiega Sapp. "La Micro Studio Camera 4K è conveniente, di piccole dimensioni, e offre immagini di ottima qualità. Poiché le riprese sott'acqua perdono risoluzione, è importante utilizzare una camera 4K che catturi immagini di alta qualità per ottenere video professionale".

"Il risultato è stato eccezionale. Questo stream ha fatto storia alla ABC", conclude Sapp. "L'industria televisiva si sta evolvendo. È necessario integrare le possibilità della tecnologia del momento nel broadcast, perché gli spettatori vogliono programmi sempre più interattivi", spiega Sapp.

"Questo significa che la realtà virtuale deve essere vista come un elemento che arrichisce il broadcast tradizionale, invece di essergli d'impaccio. Siamo orgogliosi di aver creato il collegamento mancante tra questi due medium. Vogliamo espandere i nostri servizi agli acquari, ai musei, e ad altri progetti ed installazioni educative e scientifiche.

IMMAGINI PER I MEDIA

Guarda le immagini di Micro Studio Camera 4K, Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino, Teranex AV, HyperDeck Studio 12G, Smart Videohub 40x40, Mini Converter Optical Fiber 4K, Mini Converter SDI Distribution, Mini Converter Sync Generator e di tutti i prodotti Blackmagic Design sul sito www.blackmagicdesign.com/it/media/images.

VRTUL

VRTUL (pronunciato: virtual) unisce personale di talento e l'ultima tecnologia per produrre contenuti immersivi rivoluzionari. Sono i creatori della prima camera 3D subacquea a 360 gradi, la "VRTUL1" (www.VRTUL1.com), e del sistema VRTUL Live utilizzato per la trasmissione di contenuti in diretta dal fondale marino per Good Morning America della ABC. VRTUL ha uffici a San Diego e Los Angeles, che collaborano a numerosi progetti internazionali. Per maggiori informazioni, visita il sito www.VRTUL.co

BLACKMAGIC DESIGN: CHI SIAMO

Blackmagic Design è leader nel settore della tecnologia software e hardware di altissima qualità. Oltre ai rivoluzionari programmi di montaggio video e correzione colore, produce cineprese digitali, convertitori video, dispositivi di monitoraggio video, router, switcher di produzione live, registratori su disco, monitor della forma d'onda e film scanner in tempo reale per la produzione e la post produzione televisiva e cinematografica. Le schede di acquisizione DeckLink di Blackmagic Design hanno rivoluzionato la post produzione aumentando la qualità e diminuendo i costi. Inoltre i prodotti di correzione colore DaVinci, oltre ad aver vinto un Emmy™, dominano il settore televisivo e cinematografico dal 1984. Blackmagic Design è in constante stato di innovazione, con prodotti 6G-SDI e 12G-SDI e flussi di lavoro in 3D stereoscopico e in Ultra HD. I fondatori di Blackmagic Design sono tecnici di montaggio ed ingegneri di post produzione riconosciuti in tutto il mondo. Blackmagic Design ha uffici negli Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Singapore, e Australia. Per maggiori informazioni, visita il sito www.blackmagicdesign.com/it

