VRTUL에서 최초의 360도 수중 방송에 사용한 MICRO STUDIO CAMERA 4K

캘리포니아, 프레몬트 - 2017년 6월 21일 - Blackmagic Design은 오늘 새로운 전문가용 수중 스테레오스코픽 360도 영상 촬영 시스템인 VRTUL Live에 여러 대의 Micro Studio Camera 4K가 사용되었다고 발표했다. 이 시스템은 최근 미국 ABC 방영 프로그램를 위한 360도 수중 라이브 스트리밍 작업에 사용되었다. 샌디에이고 소재의 라이브 액션 VR 솔루션 및 프로덕션 업체, VRTUL에서 제작한 라이브 스트리밍에는 Blackmagic Design의 Video Assist 4K 모니터/녹화기와 Teranex AV 표준 프로세서, Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino, HyperDeck Studio 12G 방송 데크, Smart Videohub 40x40 라우터 또한 사용되었다.

시청자들은 360도 라이브 스트리밍을 통해 마치 바하마에서 상어를 수중 촬영 중인 난파선 주변에 온 것 같은 기분을 느낄 수 있다. 총괄 VR 프로듀서 및 VR 감독이자 VRTUL Live의 공동 설립자인 케이시 샙(Casey Sapp)에 따르면 뉴욕 소재의 VR 제작 업체 및 파트너인 30Ninjas와 루이스 스미스잉엄(Lewis Smithingham)의 도움 덕분에 제작진이 카메라 리그를 제작 구상해 완성하기까지 30일밖에 걸리지 않았다고 한다. “이 프로젝트를 위해 다양한 요소를 고려해야 했습니다. 저희는 Facebook Live를 위해 정확한 종단 코드와 비트 전송률을 사용하여 바하마 해변가에서 약 3km 떨어진 난파선 주변에 보트를 정박한 뒤, 스티칭된 신호를 뉴욕으로 무선 전송하는 방식으로 세 시간 이상 방송해야 했습니다.”라고 그가 말했다.

방송에 매칭될 수 있도록 지연 시간을 10초 미만으로 유지해야 했습니다. 상어가 물어뜯거나 뒤집는 등의 공격에도 끄떡없을 정도의 내구성과 함께 완벽한 화질을 제공할 수 있는 카메라 리그가 필요했습니다. 비닐 봉지나 플라스틱 케이스에 카메라를 넣을 수 없었기 때문에 커스텀 제작된 장비가 필요했죠. 여러 가지 제약 조건들이 있었지만 Micro Studio Camera 4K와 함께라면 모든 어려움들이 잘 해결될 것으로 생각했습니다.”라고 말했다.

VRTUL Live 리그에 5대의 Micro Studio Camera 4K를 장착하여 360도 영상을 고해상도의 4K로 캡처할 수 있었으며 각 카메라의 SDI 신호는 Blackmagic Design의 Mini Converter Optical Fiber 4K와 Mini Converter SDI Distribution을 통해 광섬유 신호로 변환되었다. 보트에서는 Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino를 사용해 카메라 게인과 셔터, 기타 수동 제어 장치를 조정했다. 또한 Smart Videohub 40x40 라우터를 중심으로 워크플로를 운영해 DaVinci Resolve Studio에서 작업한 결과물과 현장 기술자들이 막 작업한 스티칭 영상을 전송받았다. Teranex AV를 사용해 오디오를 임베디드하고 신호를 처리했으며 HyperDeck Studio 12G를 사용해 마스터 영상을 녹화했다. 수중 촬영 전에 Video Assist 4K 모니터를 사용해 피드를 테스트했으며 레퍼런스 영상을 위해 Mini Converter Sync Generator를 사용했다.

“워크플로에 사용하는 모든 장비는 크기가 작고 강력하며 쉽게 조작할 수 있어야 합니다. 이것이 바로 Blackmagic Design 제품을 선택한 이유입니다.”라고 샙이 설명했다. “Micro Studio Camera 4K는 작은 크기임에도 고화질 영상을 제공하며 가격 또한 매우 경제적입니다. 수중에서는 해상도가 떨어지기 때문에 시네마틱 측면에 있어 Micro Studio Camera 4K가 제공하는 4K 해상도와 깨끗한 영상 화질이 반드시 필요했습니다.”

“이를 통해 놀라운 결과물을 얻을 수 있었으며 라이브 스트리밍은 ABC 채널의 TV 프로그램에 있어 굉장히 획기적인 시도였습니다.”라고 샙이 결론지었다. “이제는 업계에서 단순히 기술을 입증하는 단계를 넘어 이를 방송에 실제로 적용 및 통합해 프로그램과 소통하고자 하는 시청자들의 욕구를 충족시킬 수 있어야 합니다.”

“VR은 기존의 방송과 함께 ‘방해가 되는 요소’를 극복하려 노력한다는 점이 획기적입니다. 라이브 방송을 가로막는 것이 아니라 오히려 이를 확대 및 보강하는 역할을 하기 때문이죠. 저희는 VRTUL Live가 이런 흐름의 중심에 서서 두 가지의 서로 다른 소비 방식 간의 협업을 이루어 가는 모습을 흥미롭게 지켜보고 있습니다. 앞으로 이런 기술이 수족관과 박물관 등 교육 및 과학 시설과 프로젝트에 널리 확장될 수 있기를 기대합니다.”

제품 사진

Micro Studio Camera 4K, Video Assist 4K, Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino, Teranex AV, HyperDeck Studio 12G, Smart Videohub 40x40, Mini Converter Optical Fiber 4K, Mini Converter SDI Distribution, Mini Converter Sync Generator와 다른 Blackmagic Design 제품 사진은 www.blackmagicdesign.com/kr/media/images에서 볼 수 있다.

VRTUL에 관하여

360도 라이브 방송에 사용된 VRTUL Live를 개발했다. 샌디에이고와 로스앤젤레스에 있는 VRTUL 사무실에서는 전 세계에서 동시에 진행되는 프로젝트를 처리하고 있다. 더 자세한 정보는 www.VRTUL.co에서 확인할 수 있다.

Blackmagic Design에 관하여

Blackmagic Design은 피처 필름, 포스트 프로덕션, TV 방송 업계에서 사용되는 디지털 카메라, 컬러 커렉터, 비디오 변환기, 비디오 모니터링, 라우터, 라이브 프로덕션 스위처, 디스크 리코더, 파형 측정기, 필름 복원 소프트웨어와 같은 세계 최고 품질의 비디오 편집 장비를 개발하는 회사이다. Blackmagic Design의 DeckLink 캡처 카드는 품질과 비용 면에서 혁명을 일으킨 제품이며 Emmy™상을 수상한 DaVinci 색보정 제품은 1984년 이래로 TV와 영화 산업을 장악해왔다. Blackmagic Design은 6G-SDI와 12G-SDI 제품 그리고 스테레오스코픽 3D와 Ultra HD 워크플로를 포함한 분야에 지속적으로 획기적인 혁명을 일으키고 있다. 세계를 선도하는 후반 제작 편집자와 엔지니어가 설립한 Blackmagic Design은 현재 미국, 영국, 일본, 싱가폴, 호주에 지사와 본사를 두고 있다. 더 자세한 사항은 자사 웹사이트 www.blackmagicdesign.com/kr에서 볼 수 있다

