BLACKMAGIC DESIGN ANUNCIA NOVO HYPERDECK ISO RECORDER 100G

  O potente HyperDeck grava até 8 canais independentes de vídeo   IP SMPTE 2110 em Ultra HD em armazenamentos de rede de alta velocidade.

NAB 2026, Las Vegas (EUA) - Segunda-feira, 13 de abril de 2026 - A Blackmagic Design anunciou hoje o HyperDeck ISO Recorder 100G, um novo gravador de vídeo IP SMPTE 2110 com Ethernet 100G que permite gravar todas as câmeras em produções ao vivo. Além disso, possibilita o uso do DaVinci Resolve para replays de ação ao vivo. O HyperDeck ISO Recorder 100G utiliza uma única conexão Ethernet 100G para conectar todos os 8 canais de vídeo e grava vídeos Apple ProRes de alta qualidade em armazenamentos de rede via Ethernet 100G. Trata-se de um design extremamente avançado, desenvolvido para o futuro do broadcast. O HyperDeck ISO Recorder 100G estará disponível em julho através de revendedores Blackmagic Design no mundo por US$ 4.995.

O HyperDeck ISO Recorder 100G será demonstrado pela Blackmagic Design no estande N2502 na NAB 2026.

Como o armazenamento compartilhado é a base de qualquer fluxo de pós-produção, o HyperDeck ISO Recorder 100G utiliza Ethernet 100G ultrarrápida para gravar em armazenamentos de rede. Somente a tecnologia Ethernet 100G suporta a gravação de 8 canais ProRes HQ em Ultra HD. O HyperDeck ISO Recorder 100G também conta com duas portas de dados 100G redundantes. Gravar em discos de rede é simples: basta navegar pelos servidores de armazenamento e selecionar a pasta desejada. Assim, os editores podem acessar todo o material em um único local. O DaVinci Resolve permite até editar arquivos enquanto são gravados. Além disso, com os recursos de reprodução broadcast do DaVinci Resolve, ele se torna uma solução incrível para replay ao vivo.

Gravar todas as câmeras durante a produção ao vivo permite reeditá-las e fazer a correção de cor posteriormente. Como o HyperDeck ISO Recorder 100G grava em armazenamento de rede, é possível ter múltiplas estações de trabalho acessando o mesmo conteúdo, mesmo durante a gravação. Isso torna o replay esportivo ao vivo simples e acessível. Basta baixar o DaVinci Resolve gratuitamente para começar. Todas as câmeras são exibidas em multiview no viewer, permitindo navegar por todos os ângulos em tempo real. Em seguida, basta selecionar o ângulo desejado e pressionar “On Air” para ir ao ar. Durante a reprodução, é possível escolher novos ângulos no multivisualizador do DaVinci. Com o DaVinci Resolve Replay Editor, o processo de replay fica ainda mais ágil.

O HyperDeck ISO Recorder 100G apresenta um design revolucionário que combina controles de deck broadcast com um sistema de resfriamento frontal-traseiro extremamente silencioso e redundância total em todas as conexões de vídeo e dados. A tela LCD oferece modos claro e escuro, enquanto os botões de transporte têm uma resposta firme e profissional. Para um acabamento refinado, o design inclui um seletor de busca em metal usinado mais robusto e superfície emborrachada, proporcionando excelente sensação ao toque. O seletor também conta com engrenagem ativa, assim como em decks broadcast tradicionais. O painel frontal inclui ainda uma conexão para fones de ouvido e alto-falante integrado. Uma porta USB-C no painel frontal facilita as atualizações de software.

O HyperDeck ISO Recorder conta com conexões SMPTE 2110 via Ethernet 100G, permitindo operar todos os 8 canais de gravação e reprodução em uma única conexão física. Além disso, tem duas portas Ethernet 100G independentes para redundância, possibilitando conectar cada uma a switches de rede distintos. Esse recurso é conhecido como SMPTE 2022-7 Seamless Protection Switching, que envia duas cópias idênticas de vídeo e áudio por ambas as conexões. No lado de recepção, os pacotes RTP são comparados por número de sequência, permitindo reconstruir um quadro perfeito a partir do primeiro pacote recebido. A alternância é totalmente imperceptível, sem perda de quadros ou falhas de áudio.

Emissoras precisam de equipamentos confiáveis, com redundância e informações técnicas de status. A conexão de vídeo IP SMPTE 2110 utiliza duas conexões Ethernet 100G redundantes para ligação a duas redes de vídeo independentes. Há também duas conexões Ethernet 100G redundantes para armazenamento em rede. Caso não seja necessária toda essa redundância, é possível compartilhar dados e vídeo em uma única conexão. Até mesmo as portas de PTP e controle são redundantes. Além disso, conta com múltiplas ventoinhas redundantes e fontes de alimentação AC redundantes.

O sistema térmico do HyperDeck ISO Recorder 100G puxa o ar pelo painel frontal, por isso todos os controles de transporte ficam concentrados em uma pequena área no lado direito. O seletor de busca conta com design em metal usinado, revestimento emborrachado e engrenagem eletrônica. Os botões de transporte permitem gravar, reproduzir, parar, avançar, retroceder, navegar pelos clipes e selecionar a entrada.

O HyperDeck ISO Recorder 100G suporta gravação de vídeo em Apple ProRes 422 HQ, ProRes 422 e ProRes 422 LT, gerando arquivos de alta qualidade para edição e correção de cor na pós-produção. Amplamente utilizados na indústria de broadcast, os arquivos Apple ProRes garantem que a mídia seja totalmente compatível com softwares como DaVinci Resolve, Media Composer, Premiere Pro e Final Cut Pro. As melhores opções de armazenamento são o Blackmagic Cloud Store Ultra e a Blackmagic Cloud Dock Ultra, pois ambos contam com portas Ethernet 100G ultrarrápidas; uma para o HyperDeck e a outra para a rede de computadores.

Com o HyperDeck ISO Recorder 100G, os clientes obtêm um design moderno baseado em SMPTE 2110, mantendo portas de controle serial RS-422 para uso com sistemas de automação broadcast existentes. O HyperDeck também oferece suporte ao Advanced Media Protocol para gerenciamento de gravadores de disco. A lista completa de comandos remotos compatíveis está disponível no manual de instruções.

O HyperDeck ISO Recorder 100G oferece suporte a vários idiomas, permitindo que os clientes o operem com facilidade em sua língua nativa. Os idiomas disponíveis são: inglês, chinês, japonês, coreano, espanhol, alemão, francês, russo, italiano, português, turco, polonês e ucraniano.

“Este HyperDeck é o gravador mais avançado que já projetamos”, afirmou Grant Petty, diretor-executivo da Blackmagic Design. “Tudo nele é diferente! Mas o uso mais interessante é para replay ao vivo. Podemos gravar 8 canais de vídeo em Ultra HD em apenas 2 unidades de rack. Isso torna o sistema muito mais compacto e acessível do que qualquer solução anterior.”

Recursos do HyperDeck ISO Recorder 100G

  *  Grava 8 canais de vídeo em Ultra HD.
  *  Projetado para replays de ação ao vivo com o DaVinci Resolve.
  *  Interface de usuário com tela sensível ao toque e controles de deck.
  *  Conecta-se via SDI com o Blackmagic SDI Expander 8x12G.
  *  Inclui Ethernet 100G para gravação em armazenamento de rede.
  *  Compatível com o Blackmagic Cloud Store Ultra e a Media Dock Ultra.
  *  Inclui 2 conexões Ethernet 100G SMPTE 2022-7 redundantes.
  *  Design redundante com Ethernet dupla e fontes de alimentação AC duplas.
  *  Inclui controles tradicionais de decks broadcast.
  *  Grava em arquivos Apple ProRes com qualidade extremamente alta.
  *  Inclui controle RS-422 para sistemas de automação broadcast.
  *  Utiliza o Blackmagic OS para alta confiabilidade.
  *  Disponível em 13 idiomas populares.

DISPONIBILIDADE E PREÇO

O HyperDeck ISO Recorder 100G estará disponível em julho por US$ 4.995, excluindo taxas, através de revendedores Blackmagic Design no mundo todo.

IMAGENS PARA IMPRENSA

Fotos do HyperDeck ISO Recorder 100G e de todos os outros produtos da Blackmagic Design estão disponíveis em www.blackmagicdesign.com/pt/media/images.

SOBRE A BLACKMAGIC DESIGN

A Blackmagic Design é líder na criação de produtos de edição de vídeo, câmeras digitais cinematográficas, corretores de cor, conversores de vídeo, equipamentos de monitoramento de vídeo, roteadores, switchers de produção ao vivo, gravadores de disco, monitores de forma de onda e digitalizadores de filme em tempo real para as indústrias de longas-metragens, pós-produção e transmissão televisiva. As placas de captura DeckLink da Blackmagic Design revolucionaram a qualidade e acessibilidade na pós-produção, enquanto os produtos de correção de cor DaVinci, premiados com o Emmy™, dominam a indústria do cinema e da televisão desde 1984. A Blackmagic Design continua oferecendo inovações revolucionárias, incluindo os produtos SDI 6G, SDI 12G e fluxos de trabalho em 3D estereoscópico e Ultra HD. Com escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Singapura e Austrália, a Blackmagic Design foi fundada por líderes mundiais em engenharia e edição de pós-produção. Para mais informações, visite www.blackmagicdesign.com/pt.

