BLACKMAGIC DESIGN发布新品 HYPERDECK ISO RECORDER 100G

  强大的HyperDeck型号，可将上至8个独立   通道Ultra HD SMPTE-2110 IP视频录制到高速网络存储。

NAB 2026，美国拉斯维加斯 - 2026年4月13日，星期一 - Blackmagic Design今日宣布推出HyperDeck ISO Recorder 100G。这是一款新型SMPTE-2110 IP视频录机，搭载100G以太网，可以让用户录制所有现场制作摄影机信号，从而使用DaVinci Resolve制作实时重播。HyperDeck ISO Recorder 100G使用单个100G以太网连接到全部8路视频通道，并且可以通过100G以太网将高品质Apple ProRes视频录制到网络存储。它采用具有前瞻性的先进设计，能为播出工作的未来提供有力保障。HyperDeck ISO Recorder 100G将于6月起由Blackmagic Design全球经销商发售，售价为US$4,995。

HyperDeck ISO Recorder 100G将于2026年度NAB的N2502号Blackmagic Design展位上亮相。

共享网络存储是后期制作工作流程的核心。HyperDeck ISO Recorder 100G可利用高速100G以太网录制到网络存储。100G以太网足以支撑8通道ProRes HQ Ultra HD录制。HyperDeck ISO Recorder 100G还设有两个专门的100G数据端口，作为冗余机制。录制到网络存储盘方便快捷，只要浏览网络存储服务器，然后选择相应文件夹即可。这样一来，剪辑师只要登录网络存储，就可以在同一个位置获取所有媒体文件。DaVinci Resolve可以在媒体文件尚处于录制期间就开始剪辑，再加上它所蕴含的广播级播放功能，使其成为一套相当强大的实时回放方案。

用户可以在现场制作期间录制所有摄影机画面，以便后续对节目进行重新剪辑和调色。HyperDeck ISO Recorder 100G可以录制到网络存储，因此用户可以拥有多台工作站，并且都使用同一个存储，即使正处于录制状态也可以访问。这一方案令实况体育节目的重播制作变得更加便捷，同时也降低了成本。免费下载DaVinci Resolve，一切便准备就绪。所有摄影机都会在检视器中以多画面分割的方式显示，用户可以通过滚动操作实时查看各台机位角度，选出自己喜欢的角度后，按下On Air就可以将画面切入直播。在当前播出期间，用户还可以继续在DaVinci的多画面分割视图中选择新的角度。添加DaVinci Resolve Replay Editor面板，还可以进一步提升重播制作效率。

HyperDeck ISO Recorder 100G采用革新设计理念，将广播级录机控制、超静音前后散热设计，以及视频和数据接口的全面冗余机制融为一体。LCD屏幕支持浅色和深色两种模式，播放控制按钮有着扎实专业的质感。它有着优雅设计，其金属搜索旋钮采用机械加工成型，拥有稳健厚重的操控感受，柔软橡胶表层则可提供舒适触感。搜索旋钮搭载类似传统广播级录机的离合装置，前面板还设有耳机接口、内置扬声器，以及USB-C接口，可轻松完成软件更新。

HyperDeck ISO Recorder可通过100G以太网实现SMPTE-2110连接，因此单个物理接口就能连接所有8路录制和播放视频通道。此外，两个单独的100G以太网端口可提供冗余机制，用户可以将每个端口连接到完全独立的网络交换机。这一机制叫做“SMPTE 2022-7无缝保护切换”，它可以将视频和音频的两个相同副本通过两个连接发送，而接收端则会比对接收到的RTP数据包序列号，然后从最先到达的像素数据包中重建完整的视频帧。这一切换完全无缝，不会出现丢帧或音频瑕疵。

播出机构需要使用可靠的设备，它们不仅要带有冗余机制，还能提供全面的技术状态信息。SMPTE-2110 IP视频连接使用两个冗余100G以太网端口来连接到两个独立的视频网络。还有两个冗余100G以太网连接，可用于网络存储。如果用户不需要冗余方案，可以使用单个连接来共享数据和视频。PTP和控制端口也是冗余方案。此外，设备还设计有多个冗余冷却风扇和AC电源供应。

HyperDeck ISO Recorder 100G采用空气从前面板进入的散热系统，并将所有播放控制设计在位于设备右侧的一块小型面板上。搜索旋钮采用机械加工金属设计，表面覆盖柔软的橡胶涂层，并配有电磁离合器。播放控制按钮包括录制、播放、停止、快进、倒退、上一个片段、下一个片段和输入。

HyperDeck ISO Recorder 100G支持将视频录制为Apple ProRes 422 HQ、ProRes 422、ProRes 422 LT格式，用户可以获得高品质文件，在后期制作阶段进行剪辑和调色。Apple ProRes是广电行业广泛使用的文件格式，它能确保录制的媒体文件可以完全兼容DaVinci Resolve、Media Composer、Premiere Pro以及Final Cut Pro等各类软件。Blackmagic Cloud Store Ultra或Blackmagic Cloud Dock Ultra可作为两个理想的存储之选，因为这两款产品都拥有高速100G以太网端口。一个端口可用于HyperDeck，另一个端口可用于计算机网络。

HyperDeck ISO Recorder 100G拥有基于SMPTE-2110的先进设计，同时还保留了RS-422串行录机控制端口，可使用现有的播出自动化系统。HyperDeck也支持Advanced Media Protocol协议，用来管理硬盘录机。产品的操作手册中详细列出了所有支持的远程命令。

HyperDeck ISO Recorder 100G支持多语言界面，使用起来毫无障碍。支持的语种包括英语、中文、日语、韩语、西班牙语、德语、法语、俄语、意大利语、葡萄牙语、土耳其语、波兰语以及乌克兰语。

“这款HyperDeck是我们目前为止所设计的录机当中最先进的型号，”Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说道，“它在各个方面都有新的突破，而且能纳入到实时重播应用，这是它的一大亮点。现在，只需占用2个机架单位的空间，就能实现8通道Ultra HD视频录制。这和以前任何方案相比都要精简得多，并且成本更低。”

HyperDeck ISO Recorder 100G功能一览：

  *  可录制8通道Ultra HD视频。
  *  专为搭配使用DaVinci Resolve进行实时重播所设计。
  *  触摸屏用户界面，辅以录机控制。
  *  可通过Blackmagic SDI Expander 8x12G实现SDI连接。
  *  搭载100G以太网，可录制到网络存储。
  *  支持Blackmagic Cloud Store Ultra和Media Dock Ultra。
  *  设有2个冗余SMPTE 2022-7 100G以太网连接。
  *  采用冗余设计，具备双以太网和双AC电源供应。
  *  包含传统广播级录机控制。
  *  可录制Apple ProRes文件，获得高品质影像。
  *  具备RS-422控制，用于播出自动化系统。
  *  运行Blackmagic OS系统，提供可靠保障。
  *  设有13种常用语言界面。

供货及价格

HyperDeck ISO Recorder 100G将于6月起由Blackmagic Design全球经销商发售，售价为US$4,995，不含税。

新闻图片

获取HyperDeck ISO Recorder 100G产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

