BLACKMAGIC DESIGN宣布推出可自 定义款BLACKMAGIC URSA CINE 12K BODY

  新款Blackmagic URSA Cine 12K仅机身型号，   让用户使用现有配件以更低的成本打造自己的摄影机装配方案。

美国加利福尼亚州弗里蒙特市 - 2025年1月30日，星期四 - Blackmagic Design于今日宣布推出Blackmagic URSA Cine 12K LF Body，该型号为同款摄影机的精简版，拥有URSA Cine 12K的全部品质和功能，并去除了多款配件。这款仅机身型号非常适合经验丰富的摄影师和租赁公司，因为他们大都已经拥有装配摄影机所需的各类配件。新款Blackmagic URSA Cine 12K LF Body价格更为经济，零售价为US$6,995，不含税。

这款摄影机本身已是功能齐全的型号，在品质或性能上没有任何限制，只是不包括肩托、把手、部分镜头卡口、电池扣板、电源供应、镜头以及大容量8TB媒体模块等配件。用户可以根据需要单独购买这些配件，以便按照自己的喜好个性化配置并精准组装完整的摄影机装备。

在存储介质方面，虽然这款型号不包含8TB媒体模块，但搭载一个具有双CFexpress卡槽的新型CFexpress媒体模块。Blackmagic URSA Cine 12K LF Body型号标配安装EF镜头卡口。其他镜头卡口可根据需要单独购买。

我们认为，这款Blackmagic URSA Cine 12K LF Body型号还可以帮助现有的Blackmagic Design摄影机用户升级到这款摄影机所配备的大画幅12K传感器的惊人质量。这款传感器是我们根据DaVinci Resolve工作流程方面的经验倾力打造，拥有众多实用功能和先进的色彩科学。与此同时，它的设计还和高性能电影制作以及Blackmagic Cloud工作流程紧密契合。

URSA Cine的独到之处在于它搭载新款全画幅12K传感器，这块传感器的设计支持多种宽高比，采用对称的颜色滤镜，可实现传感器内部缩放。现在，电影摄影师可以使用全部传感器范围以12K、8K或4K拍摄。他们只需要选择适合工作或拍摄任务的分辨率即可！视觉特效素材能以12K拍摄，而纪录片则能以8K或4K拍摄，以获得较低的数据速率。如果用户追求更大的景深，还可以进行画面裁切。

Blackmagic Design投入数年时间开发这款新型全画幅12K传感器，旨在助力创造新一代电影摄影技术，因此它必须具有极高的性能。在8K 2.4:1设置下，摄影机能以高达224fps的帧率进行拍摄，在8K 3:2 Open Gate设置下，帧率可达到144fps。即使在12K 3:2 Open Gate设置下，它也能以高达80fps的帧率进行拍摄，在12K 2.4:1设置下则高达120fps。

以12K拍摄具有得天独厚的优势，因为它可以实现色彩超采样，从而更好地处理精细的图像细节。此外，12K全画幅传感器拥有新型Blackmagic色彩科学，这一设计可以让它成为使用DaVinci Resolve调色的理想传感器。其颜色滤镜专为匹配DaVinci Resolve的图像科学和处理模式所选择并设计。

如果用户在拍摄视觉特效素材时想要获得广角画面但同时保留高分辨率，这款12K传感器就是理想选择。此外，它也非常适合拍摄IMAX风格的沉浸式内容。这款高分辨率传感器还可以实现有趣的镜头效果，用户可以裁切图像的特定部分获得富有创意的老式模拟风格镜头效果，但分辨率仍然可以远远高于交付要求。即使使用老式的Super16镜头也能确保有足够高的分辨率进行创作！

电影摄影师可以利用大尺寸传感器区域拍摄变形影像，并使用1.3、1.5、1.6、1.66、1.8和2倍还原挤压系数以不同宽高比范围完成交付。摄影机甚至还设有9K Super 35 4齿孔、3齿孔和2齿孔模式，能与经典电影镜头完全兼容。

新款Blackmagic URSA Cine 12K LF Body型号虽然价格更低，但依然包含与完整套件型号完全相同的功能。其规格与更高端的URSA Cine摄影机套件没有区别。

它包含与其他型号完全相同的12K大画幅RGBW 36 x 24mm传感器，同样具有大尺寸感光点，搭载16档动态范围、可更换PL、LPL和EF镜头卡口以及行业标准的Lemo和Fischer接口。该型号标配EF镜头卡口，用户可以根据需要购买PL和LPL镜头卡口。

存储方面，Blackmagic URSA Cine 12K配备双CFexpress媒体模块，可使用行业标准CFexpress存储卡。这些存储卡同样可以同步到Blackmagic Cloud，并可通过摄影机后侧10G以太网接口访问。用户还可以根据需要购买8TB高性能媒体模块。

Blackmagic URSA Cine所有型号都以满足高端制作的各类需求为设计目标。摄影机的机身以高强度镁合金和轻质碳纤维聚碳酸酯复合材料打造而成，能让用户在拍摄现场快速移动。标准Lemo和Fischer连接器可实现摄影机远程控制，同时为镜头马达和其他配件提供电源。摄影机还配有12GSDI输出、10G以太网、USB-C、XLR音频等接口。

Blackmagic URSA Cine可提供多种监看选项，能让工作人员在片场更快地展开工作。其一侧设有一个大尺寸翻折式5英寸HDR触屏显示器，另一侧设有一个外部彩色LCD状态显示屏。摄影机的右侧设有一个带5英寸HDR触摸屏的专用辅助区，让工作人员可以在摄影机附近工作，无需连接外部监视器。更有专门的跟焦器模式来帮助用户获得精准对焦。

URSA Cine搭载类型广泛的行业标准接口，因此非常适合用于高端电影制作。机身正面设有7针Lemo和3针Fischer连接器，可实现录制开始/停止操作并提供24V电源，因此非常适合使用对焦马达等机载配件。摄影机电源由标准24V 8针Lemo接口提供，此外，机身后侧还设有一个额外的2针Lemo 12V接口，用于连接低电压配件。

Blackmagic RAW文件可存储摄影机元数据、镜头数据、白平衡、数字场记板信息和自定义LUT，从而确保图像在现场和整个后期制作的一致性。URSA Cine可以录制到内附的Blackmagic Media Module CF或者选配的Blackmagic Media Module 8TB中，帮助用户采集超过4小时的12K Blackmagic RAW文件，4K分辨率则可长达20小时之久。

URSA Cine添加了与传感器精准匹配的高性能光学低通滤镜。此外，OLPF光学低通滤镜还集成了改进版IR过滤功能，可改善远红外色彩响应，当与URSA Cine的Blackmagic RAW处理结合使用时，可保留丰富色彩和关键图像细节，将图像保真度提升到新的水平。

Blackmagic URSA Cine在工作时，除了录制摄影机原始媒体之外，还支持创建一个小型H.264代理文件。这类小型代理文件只需短短几秒就可以上传到Blackmagic Cloud，让工作室可以实时接收到媒体文件。能够直接将媒体文件传输到DaVinci Resolve媒体库，这种方式彻底颠覆了剪辑师的工作模式。

现在，用户还可以从电影片场流媒体直播。URSA Cine搭载内置硬件推流引擎，支持RTMP和SRT推流到各大平台，或者向客户直接推流。只需通过以太网、高速WiFi连接到互联网，或者连接4G或5G手机获取移动数据即可。

URSA Cine支持选配产品Blackmagic URSA Cine EVF，可让户外拍摄和手持式拍摄变得更加准确且便捷。这款寻像器集成一块高品质1920 x 1080彩色OLED显示屏，内置近距离感应器，4个屈光度调节镜可提供广泛对焦调整范围，获得极高的准确度。内置数码对焦测试板能确保寻像器对焦设置妥善。

URSA Cine摄影机的后侧包含一个8针Lemo电源连接器，可使用24V和12V电源。这意味着用户可以通过现有电源、电池和配件轻松使用摄影机。URSA Cine还支持各种电池扣板，用户可以使用来自IDX、Anton Bauer、Core SWX、BEBOB等制造商的各种高电压电池。

URSA Cine另一款优秀的配套产品是Blackmagic Media Dock，它能更快地在拍摄期间开始剪辑和调色，从而加速后期制作工作流程。用户可以挂载多达三个Blackmagic Media Module，实现同一时间高速访问多个URSA Cine摄影机的媒体文件。这些可以是摄影机自带的CFexpress存储卡媒体模块，也可以是单独购买的Blackmagic Media Module 8TB。

“当我们推出URSA Cine 12K摄影机时，许多人表示他们只想购买机身，因为他们手头已经有不少制作电影用的配件了。事实上，URSA Cine的设计初衷正是能与所有常用的电影制作配件搭配使用”，Blackmagic Design首席执行官Grant Petty说道，“同样令人兴奋的是，我们认为这也能给那些一直使用Blackmagic Design摄影机的用户们一个升级的机会。我们没有将这款型号设计成升级版，因为人们大都不喜欢舍弃自己的旧款摄影机去以换新机，所以我们只是以实惠的价格提供仅机身型号，以便他们可以升级并获得URSA Cine的质量和性能优势！”

Blackmagic URSA Cine 12K功能一览

  *  电影级大画幅传感器，拥有超宽16档动态范围。
  *  轻质坚固的摄影机机身，搭载众多行业标准接口。
  *  标配带锁EF卡口，可选配LPL或PL卡口。
  *  Blackmagic RAW，可进行12K、9K、8K和4K实时剪辑。
  *  采用新型电影曲线的第五代色彩科学。
  *  高性能光学低通滤镜（OLPF），可有效减少摩尔纹和锯齿现象。
  *  内置ND滤镜，可在不同条件下拍摄。
  *  12K拍摄最高可达80fps，8K可达144fps，4K可达240fps。
  *  自带CFexpress媒体模块。8TB模块可单独购买。
  *  用于录制的媒体模块兼容Blackmagic Media Dock。
  *  支持高速WiFi、10G以太网或移动数据实现网络连接。
  *  内置RTMP和SRT实时推流。
  *  选配Blackmagic URSA Cine EVF可单独购买。
  *  和URSA Cine设计匹配的配件和EVF可单独购买。
  *  内附完整版DaVinci Resolve Studio许可证用于后期制作。

供货及价格

Blackmagic URSA Cine 12K Body现正由Blackmagic Design全球经销商发售，起售价为US$6,995（不含税）。

新闻图片

获取Blackmagic URSA Cine 12K产品图片以及Blackmagic Design的其他产品图片，请参阅公司网站www.blackmagicdesign.com/cn/media/images。

关于BLACKMAGIC DESIGN

Blackmagic Design致力于为电影、后期制作和电视广播行业提供高品质视频剪辑产品、数字电影摄影机、调色系统、视频转换器、视频监看产品、矩阵、现场制作切换台、硬盘录机、示波器和实时胶片扫描仪。Blackmagic Design的DeckLink采集卡在后期制作领域掀起了一场性价比革命。其获得Emmy™艾美奖的DaVinci调色产品自1984年以来一直占据着影视行业的主导地位。Blackmagic Design引领着包括6G-SDI和12G-SDI产品，以及立体3D和Ultra HD工作流程在内的突破性革新。Blackmagic Design由业内优秀后期制作剪辑师和工程师创立，公司在美国、英国、日本、新加坡和澳大利亚均设有办事处。详情请登陆公司网站www.blackmagicdesign.com/cn。

